텍스트, 스크린샷, 소프트웨어, 컴퓨터 아이콘이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

타이머 10의 채널1에 설정.

PreScaler 값과 Period값, Pulse의 값에 관한건 폴더내의 메모장 참조.

텍스트, 스크린샷, 폰트, 번호이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

MX\_TIM10\_Init();

/\* USER CODE BEGIN 2 \*/

HAL\_TIM\_PWM\_Start(&htim10, TIM\_CHANNEL\_1);

TIM10->CCR1 = 1200;

/\* USER CODE END 2 \*/

\*CCR값에 따라 서보모터 가 회전하는데 최소값(CW)와 최대(CCW)값은 모델에 따라 조금씩 차이가 있으니 조금씩 변경해보면서 찾아야 함.